|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称：鞍山市委党校2#楼空调线路铺设项目1 |    |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|    | 整个项目 |    |    |    |
| 1 | 吊线式架空电缆 100对以下 | 国标YJV3\*35+1电缆 | 千米条 | 0.1 |
| 2 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 | 国标YJV3\*16+1电缆 | 10m | 3 |
| 3 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 | 塑铜线16 | 10m | 10 |
| 4 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤260mm | PVC100\*50mm线槽 | 10m | 30 |
| 5 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | PVC30\*15mm线槽 | 10m | 100 |
| 6 | 线槽配线 导线截面≤6mm2 | 型号:RVV|芯数:2|标称截面(mm²):4 | 10m | 180 |
| 7 | 线槽配线 导线截面≤2.5mm2 | RVV|芯数:2|标称截面(mm²):2.5 | 10m | 40 |
| 8 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 铁盒明开关箱 | 台 | 3 |
| 9 | 漏电保护开关安装 三相 | 150A | 个 | 1 |
| 10 | 漏电保护开关安装 三相 | 德力西DZ47-80A3P断路器 | 个 | 3 |
| 11 | 漏电保护开关安装 三相 | 德力西DZ47-20A2P断路器 | 个 | 14 |
| 12 | 漏电保护开关安装 三相 | 32A | 个 | 10 |
| 13 | 普通插座安装 单相带接地 明插座电流≤30A | 德力西16A五孔插座 | 套 | 15 |
| 14 | 普通插座安装 单相带接地 明插座电流≤15A | 德力西10A五孔插座 | 套 | 50 |
|  |  |  |  |  |
| **主要材料和工程设备选用表** |
| 工程名称：鞍山市委党校2#楼空调线路铺设项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 其他材料费 | 元 | 1 | 63.65 |    |    |    |    |
| 2 | 棉纱 | kg | 9.6 | 6.9 |    |    |    |    |
| 3 | 标志牌 | 个 | 0.4 | 140.033 |    |    | 塑料扁形 |    |
| 4 | 橡胶护套圈 | 个 | 4.25 | 66 |    |    | φ6~32 |    |
| 5 | 塑料线槽配件 | 个 | 3.04 | 700.7 |    |    | 线槽断面周长 120以内 |    |
| 6 | 塑料线槽配件 | 个 | 6.08 | 126.12 |    |    | 线槽断面周长 260以内 |    |
| 7 | 扁形塑料绑带 | m | 0.48 | 119.02 |    |    |    |    |
| 8 | PVC30\*15mm线槽 | m | 1.58 | 1050 | 康辉 | 河北康辉塑胶制品有限公司沈阳经销商 | 品种:塑料线槽|材质及表面处理:UPVC(硬聚氯乙烯)|宽度(mm):30|高度(mm):15|壁厚(mm):1 |    |
| 9 | PVC100\*50mm线槽 | m | 5.86 | 315 | 凤图布线 | 上海邑奔实业有限公司 |    |    |
| 10 | YYJV3\*35+1电缆 | m | 126.58 | 100.7 | 沈兴 | 沈兴线缆集团有限公司 |    |    |
| 11 | 空气开关150A | 个 | 298 | 1 | 德力西 | 大连智海机电安装工程有限公司 | 系列:CDM1系列|品种:塑料外壳式断路器|产品极数(P):3|额定电流(A):200 |    |
| 12 | 断路器 | 个 | 72.52 | 3 | 德力西 | 吉林省德亚电器有限公司大连办事处 |    |    |
| 13 | 小型断路器 | 个 | 19.05 | 14 | 德力西 | 吉林省德亚电器有限公司大连办事处 | 系列:DZ系列|品种:小型断路器|产品极数(P):2|额定电流(A):10-32 |    |
| 14 | 小型断路器 | 个 | 19.05 | 10 |    |    |    |    |
| 15 | 一位三极插座 | 套 | 16.03 | 15.3 | 德力西 | 浙江德力西国际电工有限公司沈阳办事处 | 品种:面板插座|插座位数:一位三极|额定电压(V):250|额定电流(A):16|系列:CD890(香槟色)系列|颜色:香槟色|规格型号:MP86S16/C|包装规格(只/盒/箱):12/120 |    |
| 16 | 一位三极插座 | 套 | 11.6 | 51 | 德力西 | 浙江德力西国际电工有限公司沈阳办事处 | 品种:面板插座|插座位数:一位三极|额定电压(V):250|额定电流(A):16|系列:CD230系列|颜色:香槟色|规格 |    |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |
| **主要材料和工程设备选用表** |
| 工程名称：鞍山市委党校2#楼空调线路铺设项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 |
|    |    |    |    |    |    |    | 型号:I86S16/X/VC|包装规格(只/盒/箱):10/100 |    |
| 17 | YJV电力电缆3\*16+1 | m | 31.93 | 30.3 | 裕桥线缆 | 大连薪裕桥线缆制造有限公司 | 型号:YJV;标称截面(mm²):16/10;芯数:3+1;规格型号:YJV-3×16+1×10;额定电压(kV):0.6/1 |    |
| 18 | 塑铜线 | m | 10.57 | 101 | 津达 | 辽宁津达线缆有限公司 | 型号:BV|芯数:1|标称截面(mm²):16 |    |
| 19 | 护套线 | m | 6.38 | 1890 | 津达 | 辽宁津达线缆有限公司 | 型号:RVV|芯数:2|标称截面(mm²):4 |    |
| 20 | 护套线 | m | 4.14 | 420 | 津达 | 辽宁津达线缆有限公司 | 型号:RVV|芯数:2|标称截面(mm²):2.5 |    |